











**Estación Monteria - CMONT HN  
  
Departamento:** Cordoba **| Municipio:** Montería  
**Coordenadas de la estación:**  Lat. 8.804, Lon. -75.851  
**Tipo de transmisión:** Radio **| Tipo de adquisición:** Tiempo Real  
**Condición de instalación:** Caseta **| Tipo de estación:** Permanente  
  
**Sensor de aceleración - 10**   
**Sensor y digitalizador:** Episensor, DC to >200 Hz, 2.5V single-ended full  
**Fecha inicio:** 2023-06-11 17:00:00 **| Fecha fin:** 2599-12-31 23:59:59  
  
  
  
**1. Funcionamiento**La estación ingresó a tiempo real el 11 de junio de 2023, desde esta fecha la estación a presentado tres grandes gaps (un par de días cada uno) por fallas del enlace telemétrico de radio frecuencia o el sistema de comunicaciones presenta anomalías. Sin embargo, actualmente la estación esta funcionando óptimamente.   
  
**1.1 Disponibilidad**

**Comportamiento de disponibilidad en el semestre para las tres componentes**Z | mínimo: 40.6%, máximo: 100.0%, promedio: 99.13%  
N | mínimo: 40.6%, máximo: 100.0%, promedio: 99.13%  
E | mínimo: 40.6%, máximo: 100.0%, promedio: 99.13%  
  
 **Figura 1.** Gráfica de disponibilidad en los datos de la estación CMONT en sus tres componentes.  
  
**1.2 Gaps y Overlaps**

**Comportamiento de gaps y overlaps en el semestre para las tres componentes  
  
Gaps**Z | número de gaps: 125, máximo: 11, promedio: 0.68  
N | número de gaps: 128, máximo: 11, promedio: 0.69  
E | número de gaps: 124, máximo: 11, promedio: 0.67  
  
**Overlaps**Z | número de overlaps: 2, máximo: 2, promedio: 0.01  
N | número de overlaps: 2, máximo: 2, promedio: 0.01  
E | número de overlaps: 2, máximo: 2, promedio: 0.01  
  
  
  
 **Figura 2.** Gráfica de gap y overlaps en los datos de la estación CMONT en sus tres componentes.  
  
**2. Calidad**   
  
**2.1 Offset**   
  
**Comportamiento de offset en el semestre para las tres componentes**Z | mínimo: 299.1, máximo: 10791.6, promedio: 5067.33  
N | mínimo: -25174.1, máximo: -4532.5, promedio: -15565.99  
E | mínimo: -40132.5, máximo: -31303.0, promedio: -36164.0  
  
  
  
 **Figura 3.** Gráfica de offset en los datos de la estación CMONT en sus tres componentes.  
  
**2.2 Análisis de ruido  
  
Porcentaje fuera de las curvas de Peterson de la media del espectro probabilístico de densidad de potencia (%PPSD) y picos**El %ppsd es el porcentaje de cuánto de la media del espectro de ruido de la estación se encuentra por fuera de las curvas de Peterson, Para las estaciones de aceleración este %ppsd se espera que esté alrededor del 30% y esto nos dirá que las frecuencias registradas se encuentran dentro de lo normal o no.  
  
**Comportamiento del %ppsd y picos en el semestre para las tres componentes.**Z | promedio %ppsd: 71.92, número de picos: 22, máximo de picos: 6  
N | promedio %ppsd: 73.89, número de picos: 2, máximo de picos: 1  
E | promedio %ppsd: 58.78, número de picos: 11, máximo de picos: 3  
  
 **Figura 4.** Gráfica de %ppsd y picos en los datos de la estación CMONT en sus tres componentes.  
  
**Espectro**   
  
  
  
 **3. Última visita**La última visita a la estación fue el 2023-06-09 por Johnnatan Fernandez realizando mantenimiento correctivo, se retira acelerografo etna\_134 y se instala etna2\_102581, se instala radio ubiquiti para enlace de telemetria y mikrotik, ademas bateria de 12v 40a. pendiente: instalar gabinete para ubicacion de equipos  
  
  
  
**4. Recomendaciones**