














**Estación San Carlos - SCLC HN  
  
Departamento:** Cordoba **| Municipio:** San Carlos  
**Coordenadas de la estación:**  Lat. 8.77, Lon. -75.691  
**Tipo de transmisión:** Satelital **| Tipo de adquisición:** Tiempo Real  
**Condición de instalación:** Caseta **| Tipo de estación:** Permanente  
  
**Sensor de aceleración - 10**   
**Sensor y digitalizador:** SIGMA, DC to 418 Hz, 20V differential full scale v  
**Fecha inicio:** 2022-08-01 16:41:00 **| Fecha fin:** 2599-12-31 23:59:59  
  
  
  
**1. Funcionamiento**   
  
**1.1 Disponibilidad**

**Comportamiento de disponibilidad en el semestre para las tres componentes**Z | mínimo: 0.0%, máximo: 100.0%, promedio: 99.4%  
N | mínimo: 0.0%, máximo: 100.0%, promedio: 99.4%  
E | mínimo: 0.0%, máximo: 100.0%, promedio: 99.4%  
  
 **Figura 1.** Gráfica de disponibilidad en los datos de la estación SCLC en sus tres componentes.  
  
**1.2 Gaps y Overlaps**

**Comportamiento de gaps y overlaps en el semestre para las tres componentes  
  
Gaps**Z | número de gaps: 121, máximo: 14, promedio: 0.67  
N | número de gaps: 120, máximo: 14, promedio: 0.66  
E | número de gaps: 118, máximo: 13, promedio: 0.65  
  
**Overlaps**Z | número de overlaps: 0, máximo: 0, promedio: 0.0  
N | número de overlaps: 0, máximo: 0, promedio: 0.0  
E | número de overlaps: 0, máximo: 0, promedio: 0.0  
  
  
  
 **Figura 2.** Gráfica de gap y overlaps en los datos de la estación SCLC en sus tres componentes.  
  
**2. Calidad**   
  
**2.1 Offset**   
  
**Comportamiento de offset en el semestre para las tres componentes**Z | mínimo: 28254.4, máximo: 41613.2, promedio: 37651.78  
N | mínimo: -3764.4, máximo: -1902.8, promedio: -2722.48  
E | mínimo: -12103.1, máximo: -4817.6, promedio: -7040.35  
  
  
  
 **Figura 3.** Gráfica de offset en los datos de la estación SCLC en sus tres componentes.  
  
**2.2 Análisis de ruido  
  
Porcentaje fuera de las curvas de Peterson de la media del espectro probabilístico de densidad de potencia (%PPSD) y picos**El %ppsd es el porcentaje de cuánto de la media del espectro de ruido de la estación se encuentra por fuera de las curvas de Peterson, Para las estaciones de aceleración este %ppsd se espera que esté alrededor del 30% y esto nos dirá que las frecuencias registradas se encuentran dentro de lo normal o no.  
  
**Comportamiento del %ppsd y picos en el semestre para las tres componentes.**Z | promedio %ppsd: 40.03, número de picos: 7, máximo de picos: 2  
N | promedio %ppsd: 40.03, número de picos: 8, máximo de picos: 2  
E | promedio %ppsd: 40.25, número de picos: 18, máximo de picos: 2  
  
 **Figura 4.** Gráfica de %ppsd y picos en los datos de la estación SCLC en sus tres componentes.  
  
**Espectro**   
  
  
  
 **Figura 5.** Espectro de ruido en los datos de la estación SCLC.  
  
 **Figura 6.** Espectro de ruido en los datos de la estación SCLC.  
  
 **Figura 7.** Espectro de ruido en los datos de la estación SCLC.  
  
 **3. Última visita**La última visita a la estación fue el 2022-07-26 por Juan Carlos Lizcano realizando mantenimiento correctivo, mmtto sistema de comunicacion por satelite, el modem se encontro apagado y con una colmena de hormigas por dentro, se cambia el 161995407 por el 082353656, se cortan cables coaxiales para mejor transmision, se verifica apuntamiento de antena satelital, se protege corneta del feed, se cambia acelerog. guiacode acc-1032/tu62 por el acc-1021/tu42, se cambia regulador 18030227 por el15020193, se lavan paneles solares, se desyerba y limpia zona.  
  
  
  
**4. Recomendaciones**